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دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
معاونتتحقیقات و فناوری –مديريت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات

							

فرم پروپوزال فناوری
(PROPOSAL)[bookmark: _Hlk161176850]عنوان طرح:  تولید کود کمپوست حیوانی به روش توده‌ی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در مراحل مختلف تولید



نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:  دکتر سجاد مظلومی

Title: Production of animal compost fertilizer by surface mass method and evaluation of physical, chemical and microbial characteristics in different stages of production


دانشکده/مرکز تحقیقاتی/معاونت: دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی ایلام












قسمت اول– اطلاعات مربوط به عوامل اجرايي طرح(توجه: چنانچه طرح دهنده بيش از يك نفر باشد لازم است هر كدام از ايشان بطور جداگانه اين قسمت را تكميل نمايند)(اجباری)
	1-1: مشخصات فردی
نام و نام خانوادگي:  :  سجاد مظلومی		   نام و نام خانوادگی به انگلیسی:            Sajad Mazloomi                
کد ملی:    4559921830                                نام پدر:  رحیم                                        
درجه علمی:    دانشیار                                   شغل فعلی: عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شماره همراه: 09127789314
ایمیل اصلی(ترجیحا دانشگاهی): sajad. mazloomi@yahoo.com
ایمیل ثانوی(ترجیحا شخصی):
شماره حساب:
1-2:  سوابق تحصیلی

	ردیف
	مدرک تحصیلی
	رشته تحصیلی
	دانشگاه
	کشور- شهر
	سال اخذ 

	1
	کارشناسی
	بهداشت محیط
	علوم پزشکی
	همدان
	1386

	2
	کارشناسی ارشد
	بهداشت محیط
	علوم پزشکی
	تهران
	1388

	3
	دکتری
	بهداشت محیط
	علوم پزشکی
	تهران
	1394










1-3: سابقه طرحهای تحقیقاتی/اجرایی مجری یا مجریان طرح در ارتباط موضوع طرح فناوری حاضر 
	ردیف
	نام مجری
	سابقه پژوهشی
	سابقه اجرایی
	تاریخ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	



	1- مشخصات فردی:
[bookmark: _GoBack]نام و نام خانوادگي: ناهید صبوحی                    نام و نام خانوادگی به انگلیسی:  Nahid Sabouhi
کد ملی:       4490139594                            نام پدر:   محمد
درجه علمی:  دانشجوی کارشناسی ارشد                 شغل فعلی: دانشجو
محل خدمت:  دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شماره همراه: 09186385414
ایمیل اصلی(ترجیحا دانشگاهی): n.saboohi2017@gmail.com  
ایمیل ثانوی(ترجیحا شخصی):
شماره حساب:
2- سوابق تحصیلی:
	ردیف
	مدرک تحصیلی
	رشته تحصیلی
	دانشگاه
	کشور- شهر
	سال اخذ 

	1
	کاردانی 
	بهداشت محیط
	علوم پزشکی
	ایلام
	1390

	2
	کارشناسی
	بهداشت محیط
	علوم پزشکی
	ایلام
	1392

	3
	
	
	
	
	



3- سابقه طرحهای تحقیقاتی که طرح دهنده قبلاً در آن همکاری داشته ویا هم اکنون در حال اجرای آن است.
	عنوان طرح
	محل اجرا
	مدت اجرا
	وضعیت طرح
	نوع همکاری

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








1-4: مشخصات همكاران اصلی طرح (ذکر نام افراد بدون امضای آنان اعتباری ندارد):
	رديف
	نام و نام خانوادگي
	شغل
	درجه علمي
	نوع همكاري
	امضاي همكار

	1
	دکتر فارق کاظم بیگی
	عضو هیئت علمی
	استادیار
	استاد مشاور
	

	2
	دکتر بهروز صادقی کلانی
	عضو هیئت علمی
	استادیار
	استاد مشاور
	

	3
	ناهید صبوحی
	دانشجو
	-
	همکار اصلی
	




1-5: مشخصات سازمان های همکار طرح
	نوع همکاری
	نشانی و تلفن
	نام سازمان
	ردیف

	
	
	
	1

	
	
	
	2

	
	
	
	3





قسمت دوم- معرفی تجاری طرح:2-1: عنوان طرح به فارسی:  تولید کود کمپوست حیوانی به روش توده‌ی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در مراحل مختلف تولید



عنوان طرح به انگلیسی:



2-3: هزینه کل طرح(به ریال):                 411100000


2-4: منابع مالی غیر از علوم پزشکی ایلام برای حمایت از طرح


2-5: مدت زمان اجرای طرح:   5 ماه 

Title: Production of animal compost fertilizer by surface mass method and evaluation of physical, chemical and microbial characteristics in different stages of production


 2-7: حوزه تخصصی و فناوری: مواد زاید جامد (پسماند)










2-8:  سطح فناوری



	تولید نمونه آزمایشگاهی
	تولید نمونه نیمه صنعتی
	تولید نمونه صنعتی
	ارائه خدمات
	سایر

	√
	
	
	
	



2-9: آیا نمونه طرح در patent  scope  ثبت شده است یا خیر؟( ارائه مستندات ): خیر







قسمت سوم- کلیات طرح
	3-1: خلاصه ضرورت اجرای طرح:
در برخی از اراضی کشاورزی به دلیل کمبود عناصر قابل جذب برای گیاه و شرایط فیزیکی نامناسب خاک‌، توجه به کودها و میکروارگانیسم‌های خاک اهمیت زیادی پیدا می‌کند. افزایش حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی از جمله اقدامات اساسی بشر در تامین و ارتقاء موضوع بسیار مهم امنیت غذایی در دنیا می‌باشد. کودهای شیمیایی علیرغم مزایای زیاد در حاصلخیزی خاک،  در صورت کاربرد بی‌رویه و غیر علمی سبب افت کیفیت و اختلال در عملکرد خاک‌های زراعی و در نهایت کاهش محصولات کشاورزی می‌گردند. مصرف کودهای شیمیایی به علت ارزانی و عدم اطلاع کشاورزان در زمینه پیامدهای نامطلوب این کودها هر ساله افزایش تصاعدی داشته است.
یکی از راه‌های کاهش مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای آلی می‌باشد. کودهای آلی به علت فواید فرآوان در کشاورزی و محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار هستند. تهیه کود آلی و کمپوست، یک فرآیند تجزیه بیولوژیک است که طی آن مواد آلی توسط میکروارگانیسم‌ها، تحت شرایط کنترل شده به محصول پایدار و تثبیت شده دارای ارزش غذایی برای گیاهان تبدیل می‌شوند. از جمله محتواهای آلی می توان به کمپوست حاصل از فضولات حیوانی، پسماندهای کشاورزی و زباله‌های خانگی اشاره کرد. فضولات دامی به دلیل دارا بودن مواد مغذی و مواد آلی، در کشاورزی و باغبانی کاربرد فرآوانی دارند.  مدیریت مطلوب فضولات دامی در روستاها و واحدهای دامپروری به لحاظ نکات بهداشتی و شرایط زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده مستقیم از فضولات دامی، حجم بالا، هزینه حمل و جا‌به‌جایی زیاد، بوی نامطبوع، افزایش هزینه مربوط به کنترل علف‌های هرز ناشی از انتشار بذر آن‌ها از طریق توزیع کود دامی در مزارع و ...، نیاز به مدیریت بهینه فضولات دامی و استفاده مفید از آن‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. علیرغم پژوهش‌های زیاد در زمینه‌ی تولید کمپوست از پسماندهای شهری، مطالعات اندکی در زمینه‌ی تهیه کمپوست از فضولات حیوانی صورت گرفته است؛ این در حالی است که قسمت اعظم پسماندهای تولیدی در روستاها را فضولات حیوانی، تشکیل می‌دهند. در پژوهش حاضر، تعیین ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مراحل مختلف تهیه کود کمپوست حیوانی به روش توده‌های سطحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

	3-2: میزان اهمیت و نیاز کشور به اجرای طرح:
امروزه دفع غیراصولی فضولات حیوانی در محیط می‌تواند اثرات سوئی از قبیل آلودگی منابع آب را در پی داشته‌ باشد. با تبدیل این فضولات به محصولی با ارزش علاوه بر اینکه از آلودگی محیط زیست ممانعت می‌شود؛ می‌تواند به عنوان یک افزودنی به خاک در توسعه کشاورزی و بهبود کیفیت خاک نیز کمک کند. 

	3-3:  اهمیت از دیدگاه توسعه فناوری ملی:
فرآورده کمپوست تولیدی از فضولات حیوانی در کشور می‌تواند این نیاز را در توسعه فضای سبز، باغداری، کشاورزی و ... برطرف کند. فناوری تولید این محصول متناسب با کیفیت مواد اولیه و همچنین شرایط فرآوری بومی و منطقه‌ای می‌باشد. بنابراین این تکنولوژی بومی می‌تواند در سرار کشور به عنوان راهنما در اختیار دیگر استفاده‌کنندگان قرار بگیرد.

3-4: اهمیت از دیدگاه کارآفرینی:
تولید یک محصول با کیفیت و با ارزش افزوده بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کرده و در هر نقطه‌ای از کشور که با فضولات حیوانی سر و کار داشته باشیم با تولید کمپوست از این فضولات به اشتغال در زمینه تولید قطعات و تجهیزات فرآوری کمپوست و همچنین بازار فروش کمک کنیم. 
3-5: اهمیت از دیدگاه ثروت آفرینی:
با عرضه و فروش تجهیزات فرآوری کمپوست و همچنین کمپوست تولید شده در بازار داخلی و خارجی، درآمدزایی حاصل می‌گردد. 
3-6: کاربردمحصول یا فرآیند:
1- نتایج این مطالعه سبب ترویج استفاده ازکود کمپوست حیوانی به جای کودهای شیمیایی توسط سازمان‌های متولی می شود.
2- مدیریت صحیح فضولات دامی در روستاها در راستای بهبود کیفیت زندگی روستایی و حفظ و ارتقای سطح سلامت روستاییان 
3- تولید یک محصول با ارزش در زمینه پروش گل و گیاهان زینتی و نیز در باروری خاک‌های کم مغذی کشاورزی

3-7: نتايج مورد انتظار بصورت دقيق:
تولید یک محصول با کیفیت و مورد تائید از نظر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی (مواد معدنی و مغذی) و میکروبی (تخم انگل و کلیفرم)



3-8: مراحل توليد دانش فني و توليد نمونه صنعتي: 
فرآیند تولید کمپوست که یک فرآیند بیولوژیکی است و با کمک منابع علمی و تجربیات محققین به طور دقیق و با کنترل پارامترهای موثر در تولید این محصول پایش و ثبت می‌گردد. با در نظر گرفتن شرایط بهینه تولید محصول، عملیات تولید در مقیاس صنعتی قابل دستیابی است. پس از مدیریت پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی فرآیند می‌توان محصولی با کیفیت مناسب جهت عرضه در بازار تولید کرد.
3-9: آيا طرح فناوری حاضر در ادامه انجام طرح‌های پژوهشی بوده است؟ 
درصورت بلي طرح درچه مرجعي تصويب شده است؟ خیر
3-9-1: سال و محل تصويب
 3-9-2: شماره طرح
3-9-3: اعتبار طرح را چه منبعي تامين نموده است؟
3-9-4: دست آوردهای طرح















قسمت چهارم- تعریف طرح
	4-1: شیوه اجرا به همراه دلایل انتخاب آن بيان شود: در اين قسمت كليه مراحل انجام طرح در بخش هاي زير با ذكر جزئيات كامل به تفصيل  بيان شود):
پس از جانمایی و بسترسازی محل تولید کمپوست به روش توده‌ی سطحی، مقدار 10 تن از فضولات حیوانی خام خریداری خواهد شد و در محل آماده شده توده‌گذاری می‌شود. توده‌ی سطحی با ارتفاع یک و نیم و عرض دو و نیم متر ایجاد می‌گردد (18و 27). عوامل مختلف در روند تولید کمپوست از توده مزبور به مدت حدود دو ماه (نه هفته) مورد اندازه گیری قرار خواهند‌گرفت. در دو هفته ی اول چهار مرتبه و در هفته‌های بعد، یک مرتبه و در کل 11 مرتبه نمونه برداری از توده صورت می‌گیرد و جهت تعیین پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی به آزمایشگاه مربوطه ارسال می‌گردد (23و 29). اختلاط اولیه جهت تنظیم بهینه و دستیابی میکروارگانیسم‌ها به مواد و توزیع یکنواخت‌تر مواد مغذی ضروری است. تعداد دفعات زیر و رو کردن بسته به تغییرات میزان دما و رطوبت صورت می‌گیرد. معمولا اولین برگشت در روز سوم و برگشت‌های بعدی هر چند روز یک بار انجام می‌گیرد (30). جهت تعیین پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی از روش نمونه برداری طبقه‌ای که روش اصلاح شده نمونه برداری مرکب است، استفاده می‌شود (23و 29). ابتدا طول توده‌ی سطحی به صورت مقاطع عرضی در نواحی مشخص تا عمق توده برش داده می‌شود و از هر مکان سه ناحیه در فواصل یک سوم سطح، وسط و یک سوم از کف انتخاب می‌شود. آن‌گاه این نمونه‌ها با هم مخلوط و در یک سطل پلاستیکی درب‌دار ریخته شده و به آزمایشگاه فرستاده می‌شوند. با توجه به اینکه نمونه‌های فضولات، بارها زیر و رو شده‌اند، به‌صورت کاملا همگن در نظر گرفته می‌شوند. از هر قسمت از توده نمونه‌ای برداشته شود، بیانگر ویژگی‌های کلی توده‌ی فرآوری شده می‌باشد (23و 29). جهت تعیین دمای توده‌ی کمپوست، دماسنج را تا عمق 50 سانتی‌متر از سطح داخل توده‌ی کمپوست قرار داده و بعد از پنج دقیقه درجه حرارت قرائت می‌شود و همچنین برای اندازه‌گیری دمای فضای بیرون توده نیز از دماسنج استفاده می‌شود (29).  جهت تعیین رطوبت 100 گرم از نمونه برداشت می‌شود و در آونی با دمای 5±110 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت قرار داده می شود. برای تعیین pH ، دوغاب 1 به 10 از نمونه کمپوست تهیه شده و سپس با استفاده از دستگاه  pH متر بررسی می‌شود (13و 21). جهت تعیین مقدار کربن از روش والکی بلاک استفاده می‌شود. در این روش  مقدار یک دهم گرم از نمونه کمپوست خشک آسیاب شده جهت آنالیز برداشت می‌شود. برای اندازه گیری نیتروژن کل از روش کجلدال استفاده می‌شود. در این روش مقدار چهارده صدم گرم از نمونه کمپوست خشک آسیاب شده جهت آنالیز برداشت می‌شود (13و 31). جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی از دستگاه EC سنج استفاده می‌شود که برای تهیه عصاره باید 10 گرم از نمونه برداشت شود (13). جهت سنجش میزان موادآلی، ابتدا آنالیز کربن‌آلی با استفاده از هضم مرطوب سنتی با اسید دی‌کرومات و گرما (روش اصلاح شده والکی‌بلاک) انجام می شود؛ سپس برای تبدیل کربن‌آلی به ماده‌آلی از فاکتور تبدیل 724/1 استفاده می‌شود (31). سنجش پاتوژن‌های شاخص کود کمپوست، مطابق با روش استاندارد ملی صورت می‌گیرد. جهت آنالیز کلی‌فرم‌های مدفوعی در کمپوست، از روش استاندارد ملی 3- 13321 استفاده می‌شود. در این روش، کلی‌فرم‌های مدفوعی با استفاده از تخمیر چند لوله‌ای که به روش MPN[footnoteRef:1] نیز مشهور است شناسایی می‌شوند (31). برای آزمون سالمونلا از استاندارد ملی 2- 13321 استفاده می‌شود. در این روش سالمونلا از طریق غنی‌سازی انتخابی و تایید بیوشیمیایی و سرولوژیکی شناسایی و تعداد آن بر اساس جداول MPN  اندازه‌گیری می‌شود (31). برای آنالیز تخم انگل آسکاریس از روش Sedimentation  (ته‌نشینی) استفاده می‌شود. [1:  1- Most Probable Number] 

4-1-1: فرمول ها و اجزا مورد نیاز
4-1-2:  واكنش هاي شيميايي یا فرایندهای بیولوژِیک و مراحل خالص سازی: 
کمپوست محصول یک فرآیند بیولوژیکی و به عبارت دیگر استحاله مواد آلی است که توسط تعداد زیادی از میکروارگانیسم‌های هوازی گرما دوست در داخل توده و در مجاورت حرارت، رطوبت و اکسیژن انجام می‌گیرد و با ایجاد 60 تا 75 درجه سلسیوس گرما و تشکیل آنتی بیوتیک ها در پایان فرآیند، پاستورایزاسیون انجام گرفته و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز از بین می رود. آنچه که پس از تجزیه ی مواد آلی باقی می ماند ، ماده ای عنف و خاکی است که برای رشد گیاهان بسیار مناسب است.
4-1-3: نمودارها (در صورت لزوم) وتوصيف آنها 
4-1-4: آنالیزهای کمی، کیفی و تست های تایید ماهیت محصول داروئی و روش‌های معتبر سازی:
محصول نهایی این پروژه، محصول داروئی نیست.

4-1-5: فرایند/فلوچارت تولید محصول
مراحل اجرای کود سازی:
1- آماده سازی (Preparation or Preprocessing)
2- تجزیه (Decomposition): شامل مرحله پایداری و رسیدگی
3- فرآیندهای نهایی یا بعدی (Post Processing)
4- فروش (Marketing)

4-1-6: محصول نهایی به چه صورت (فرم) ارائه خواهد شد:
یک محصول جامد به نام کمپوست حیوانی ارائه می‌شود.
4-2: شرایط و امکانات مورد نیاز تولید:


4-2-1: مواد اولیه ومصرفی:
	نام ماده
	كشورسازنده
	شركت سازنده
	وضعیت تدارکات*
	تعداديامقدار لازم
	قيمت واحد
(ریال)
	قيمت كل
(ریال)

	خرید کود حیوانی
	
	
	
	 10 تن
	10000000
	100000000

	بار و تخلیه
	-
	
	
	
	30000000
	30000000

	حمل و نقل
	
	
	
	
	30000000
	30000000

	زیر و رو کردن
	
	
	
	6 بار
	12000000
	72000000

	بیل دستی
	
	
	
	2 عدد
	3000000
	3000000

	ظرف نمونه برداری
	
	
	
	11عدد
	300000
	3300000

	سلفون
	
	
	
	1 رول
	400000
	400000

	دستکش لاتکسOP
	ایران
	
	
	1 بسته
	2300000
	2300000

	محلول پتاسیم دی کرومات01/0N
	ایران
	
	
	1 لیتر
	5850000
	5850000

	اسید سولفوریک80-95%
	ایران
	
	
	1 لیتر
	4450000
	4450000

	شناساگر اورتو فنتانترین
	MERCK
	
	
	10 گرم
	6850000
	6850000

	محلول آمونیوم ایرونIIسولفات 5/0N
	ایران
	

	
	1 لیتر
	13500000
	13500000

	معرف ازت
	ایران
	
	
	250 سی سی
	5500000
	5500000

	پودر فلز سلنیوم
	بلژیکی
	
	
	25 گرم
	5500000
	5500000

	اسید بوریک
	MERCK
	
	
	1 لیتر
	4500000
	4500000

	پتاسیم کلراید 1 مولار
	ایران
	
	
	250 سی سی
	7800000
	7800000

	محلول سدیم هیدروکساید  N 1/0
	MERCK
	
	
	1 لیتر
	4850000
	4850000

	محیط بلاد آگار
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4800000
	4800000

	محیط مک کانکی آگار
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4750000
	4750000

	محیطSIM
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	5200000
	5200000

	محیط سیمون سیترات
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4850000
	4850000

	آب مقطر4 بار تقطیر5 لیتری
	ایران
	
	
	1 گالن
	750000
	750000

	دماسنج الکلی 110 درجه
	چین
	
	
	1 عدد
	750000
	750000

	محیط کشت لاکتوز براث
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4800000
	4800000

	محیط کشت ‌BGB
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4800000
	4800000

	جمع کل( ریال)
	330500000




4-2-2: وسایل تجهیزات و ماشین آلات
4-2-3:استانداردها و مراجع تایید کننده رسمی در مورد این محصول را ذکر نمایید. 
استانداردهای کیفیت این محصول متناسب با استانداردهای ملی و بین المللی ( WHO و US-EAPA) کمپوست می‌باشد و برای مقایسه از استانداردهای ذکر شده استفاده می‌شود.
4-2-3-1: استانداردها:
استاندارد 13320: کمپوست – نمونه‌بردای و روش‌های آزمون فیزیکی و شیمیایی
استاندارد 13321: کمپوست – ویژگی‌های میکروبی و روش‌های آزمون

4-2-3-2: مراجع تایید کننده:
وزارت بهداشت و محیط زیست
4-2-3-3: آزمایشات کنترل کیفی محصول (قابلیت انجام هر یک از آزمون ها در داخل و یا خارج از کشور درج گردد.) 
آزمایش پارامترهای میکروبی (کلیفرم و تخم نماتود)
4-2-3-4: ویژگی ها و الزامات محل انجام طرح (امکانات ، شرایط، زیرساخت ها):
فضای باز به مساحت حدود 60 متر مربع، در دسترس بودن آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی محیط







قسمت پنجم- اطلاعات اقتصادي و اجرايي طرح

	"لطفا در ارتباط با هريك از موضوعات ذيل توضيحات کامل ارائه و مستندات ضميمه شود"

5-1: مصرف کنندگان محصول و توجیه میزان نیاز:
کود کمپوست اغلب برای باغات، گلخانه‌ها، کشاورزی و زراعت استفاده می‌شود و میزان مصرف کود کمپوست به عوامل مختلفی از قبیل کیفیت زمین، آنالیز خاک و نوع گیاه کشت شده بستگی دارد.     

5-2: محصولات مشابه در خارج از کشور :
	ردیف
	نام محصول
	شرکت تولید کننده
	کشور
	قیمت

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5-3: قیمت تمام شده محصول بر مبنای هزینه مواد مصرفی (مطابق با جدول)
5-4: توجيه اقتصادي طرح: جدول مقایسه ای قيمت تمام شده همراه با معایب و مزایا در مقايسه با نمونه خارجي و داخلی
	
	نمونه داخلی
	نمونه خارجی 

	مزایا

معایب
	بومی سازی دانش فنی، صادرات محصول، هزینه پایین

ندارد

	

سخت بودن دسترسی به محصول، هزینه بالا



5-5: میزان ارزش افزوده طرح
5-6: مجوزهای مورد نیاز جهت ورود به بازار
5-7: ملاحظات اخلاقی:
پس از اخذ کد اخلاق از طرف دانشکده، نتایج مطالعه منتشر خواهد شد.
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قسمت ششم-برنامه زمان بندی اجرای طرح : 


	
	زمان اجرا به ماه: 5

	رديف
	فعاليتهاي اجرائي
	زمان كل
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
1
	تهیه فضولات خام دامی و بستر سازی 
	1 ماه
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	تولید کمپوست
	2 ماه
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 2

	نمونه برداری و انجام آزمایشات مرتبط با اهداف پژوهش
	2 ماه
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 3    
	تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار Spss
	2 ماه
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


توجه :  زمان طراحي پيش نويس طرح و تكميل اين فرم جزو زمان اجراي طرح محسوب نميشود



قسمت هفتم- اطلاعات مربوط به هزینه ها:
1- 7 هزینه پرسنلی:
	رديف
	نوع فعاليت
	حجم فعالیت به ساعت
	مدرک تحصیلی
	میزان حق الزحمه
(ریال)
	جمع كل 
( ريال)

	1
	تدوين پروپوزال و بررسي  سوابق
	10
20
	دانشیار
کارشناسی
	1500000
120000
	15000000
2400000

	2
	استخراج داده ها و ورود اطلاعات
	20
	کارشناسی
	120000
	2400000

	3
	انجام آزمایشات
	200
	کارشناسی
	120000
	24000000

	4
	تجزيه و تحليل آماري
	5
	دانشیار
	1500000
	7500000

	
	استخراج داده
	20
	کارشناسی
	120000
	2400000

	5
	تهيه گزارش فصول و تدوين نهايي
	10
20
	دانشیار
کارشناسی
	1500000
120000
	15000000
2400000

	6
	تايپ، تكثير و صحافي
	-
	-
	-
	-

	7
	ساير ....
	-
	-
	-
	-

	8
	دستمزد ناظر
	-
	-
	-
	2000000

	
	جمع کل دستمزد پرسنلي
	73100000


7-2: هزینه مسافرت:

	رديف
	مقصد
	علت مسافرت
	نوع وسيله نقليه
	تعداد افراد
	هزينه اقامت (ريال)
	هزينه رفت و آمد(ريال)
	هزينه كل
(ريال)

	1
	برون شهری
	خرید کود حیوانی




	سواری
	1
	-
	
	4500000

	
	درون شهری
	پایش مداوم کمپوست
	سواری
	1
	
	
	3000000

	جمع کل( ریال)
	7500000







7-3: هزینه آزمایش ها و خدمات تخصصی( لطفاً پیش فاکتور ضمیمه فرمائید.):
	موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي
	مركزسرويس دهنده
	تعداد كل دفعات آزمايش
	هزينه براي هر دفعه آزمايش(ریال)
	جمع
(ریال)

	-
	-
	-
	-
	-

	جمع کل(ریال): -
	-



7-4: هزینه انجام آزمایشات تخصصی(توسط خود محقق):
	موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي
	مدرک تحصیلی
	هزينه براي هر دفعه آزمايش(ریال)
	تعداد كل دفعات آزمايش
	جمع
(ریال)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	جمع کل(ریال):
	





7- 5: وسايل غيرمصرفي:
	نام دستگاه
	كشورسازنده
	شركت سازنده
	وضعیت تدارکات*
	تعداد لازم
	قيمت واحد
(ریال)
	قيمت كل
(ریال)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	جمع کل(ریال)
	




7-6:  مواد مصرفي:
	نام ماده
	كشورسازنده
	شركت سازنده
	وضعیت تدارکات*
	تعداديامقدار لازم
	قيمت واحد
(ریال)
	قيمت كل
(ریال)

	خرید کود حیوانی
	
	
	
	 10 تن
	10000000
	100000000

	بار و تخلیه
	-
	
	
	
	30000000
	30000000

	حمل و نقل
	
	
	
	
	30000000
	30000000

	زیر و رو کردن
	
	
	
	6 بار
	12000000
	72000000

	بیل دستی
	
	
	
	2 عدد
	3000000
	3000000

	ظرف نمونه برداری
	
	
	
	11عدد
	300000
	3300000

	سلفون
	
	
	
	1 رول
	400000
	400000

	دستکش لاتکسOP
	ایران
	
	
	1 بسته
	2300000
	2300000

	محلول پتاسیم دی کرومات01/0N
	ایران
	
	
	1 لیتر
	5850000
	5850000

	اسید سولفوریک80-95%
	ایران
	
	
	1 لیتر
	4450000
	4450000

	شناساگر اورتو فنتانترین
	MERCK
	
	
	10 گرم
	6850000
	6850000

	محلول آمونیوم ایرونIIسولفات 5/0N
	ایران
	

	
	1 لیتر
	13500000
	13500000

	معرف ازت
	ایران
	
	
	250 سی سی
	5500000
	5500000

	پودر فلز سلنیوم
	بلژیکی
	
	
	25 گرم
	5500000
	5500000

	اسید بوریک
	MERCK
	
	
	1 لیتر
	4500000
	4500000

	پتاسیم کلراید 1 مولار
	ایران
	
	
	250 سی سی
	7800000
	7800000

	محلول سدیم هیدروکساید  N 1/0
	MERCK
	
	
	1 لیتر
	4850000
	4850000

	محیط بلاد آگار
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4800000
	4800000

	محیط مک کانکی آگار
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4750000
	4750000

	محیطSIM
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	5200000
	5200000

	محیط سیمون سیترات
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4850000
	4850000

	آب مقطر4 بار تقطیر5 لیتری
	ایران
	
	
	1 گالن
	750000
	750000

	دماسنج الکلی 110 درجه
	چین
	
	
	1 عدد
	750000
	750000

	محیط کشت لاکتوز براث
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4800000
	4800000

	محیط کشت ‌BGB
	QUELAB
	
	
	100 گرم
	4800000
	4800000

	جمع کل( ریال)
	330500000





7-7:  خلاصه هزينه هاي طرح:

	هزينه پرسنلي
	73100000
	هزينه مسافرت
	7500000

	هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي
	
	هزينه هاي ديگر
	

	هزينه مواد و وسايل مصرفي
	330500000
	جمع كل(ریال)
	411100000

	هزينه وسايل غير مصرفي
	
	
	








قسمت هشتم- تعهدات

	8-1: تعهد خود را در قبال قرارداد اعلام بفرمایید؟
1-اختراع داخلی	    2- اختراع بین المللی	3- تاسیس شرکت دانش بنیان	
4- دریافت تاییدیه کیفیت محصول از مرجع (نام ببرید) مرجع استا نی...........      	مرجع کشوری...............
       5- دریافت پروانه بهره برداری از مرجع (نام ببرید) ..............................      		
       6-  دریافت ایزو (نام ببرید)..................................
      7- قرارداد ارتباط با صنعت به مبلغ.................................		
     8-  فروش دانش فنی به مبلغ.............................................
      9-  استخدام نیروی انسانی به تعداد...................................		
      10- فروش محصول به میزان..............................................
      11- صادرات محصول به میزان.............................................	
      12- فروش دانش فنی به خارج کشور..................................
	




اين طرح تحقيقاتي تحت عنوان: ........................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................با اعتباري معادل ..................................................... ريال در جلسه شوراي پژوهشي مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه مورخ ............................................... به تصويب رسيد.

امضاء كارشناس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه :

امضاء رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه:

امضاء مدیر توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات دانشگاه:

امضاء معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه:    
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